Извещение №5(1) от 26.02.2025

#### О внесении изменений в справочник

 **«Модели грузовых вагонов»**

**1 Раздел «Технические параметры моделей»**

**СЖА 2004 (1) 19**

**По состоянию на 26.02.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директива | Модели | Шифр модели | Род | Особенностьмодели | Учетная спец. | Материал кузова | Код завода | Грузоподъемность | Тара  | Масса тары min в эксплуатации | Болт.Соед. в креплении пятника | Длина | Осность | Осевая нагрузка | ПеРеходная площадка | Объем, площадь | Калибровка | Тележка | ГабаРит | Год | Срок слУжбы | ДР после | КР после постройки | КРпосле КР | Тип. | ДР по пробегу после | Срок продления по ТУ | ДР после КРП по ТУ | КР после КРП по ТУ | Признак длиннобазности |
| min | max | Выпуска | Снятия | Инв | Соб | постройки,ремт. км | постройки,рем в г. | ДР,рем т. км | ДР,ремв г. | КР,рем т. км | КР,ремв г. | КРП, ремт. км | КРП, рем в г. |
| Постройки | ДР, до 1 КР | ДР, после 1 КР | КР |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** |
| Включить | 2139 | 12-9766-01 | 6 | 606 | 6 | 43 | 84 | 69,5 | 23,5 | 24,5 | 22,3 | 0 | 13920 | 4 | 23,5 | 0 | 88 | 0 | 9 | 5 | 2025 | 0 | 32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 600 |  | 350 | 4 | 110 | 2 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Зам. начальника ИВЦ ЖА п/п Т.В. Алешина**

Исполнитель: Зверева

Телефон: 77780